|  |
| --- |
| H:\Claudia Müller\Marketing\Logo Neu\Corporate Design Daten\Logo\Becktronic Logo PANTONE 3-farbig.eps |
| **Anfrageformular – lasergeschnittene SMD-Schablonen** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lieferadresse:** | **Rechnungsadresse:** |
| Eingabe | Firma: | Eingabe |
| Eingabe | Straße: | Eingabe |
| Eingabe | PLZ / Ort: | Eingabe |
| Eingabe | Ansprechpartner: | Eingabe |
| Eingabe | Telefon-Nr.: | Eingabe |
|  |  |  |  | Kunden -Nr.: | Eingabe | Liefertermin: | Eingabe |
| **Datenbeistellung per E-mail** |
|  |  |  |  |  |  |
| Maske: |[ ]  Bs/Top ⇨ |[ ]  Paste |[ ]  Kleber |
|  |[ ]  Ls/Bottom ⇨ |[ ]  Paste |[ ]  Kleber |
|  |[ ]  beide Seiten zusammen ⇨ | Abstand  | Eingabe  | in mm |
| Stückzahl Auswahlfeld**Schablonenausführung:** Außenabmessung:EingabeX Eingabe in mm |
| Rand: |[ ]  glatt |  Ecken runden ⇨ | Eingabe | Radius in mm |
|  |[ ]  Schnellspannrahmen  | Auswahlfeld |
| mit Kantenschutz  |[ ]  ja   |
| **Schablone direkt verklebt auf Aluminiumrahmen „BECdirect“** [ ]  |
| (max. Rahmengröße 600 x 600 mm)**Schablone eingeklebt im Siebdruck-Rahmen** [ ] Bespannung: Polyestergewebe [ ]  Siebfüller/ Schutzlack [ ]  V2A mesh [ ] Rahmengröße EingabeX Eingabein mm |
| Rahmenbeistellung [ ]  Rahmen NEU [ ]   |
|  |
| **Materialstärke** Auswahlfeld **(weitere Stärken 30µm – 600µm auf Anfrage)** |
| **Oberflächenveredelung** |  |  |  |  |  |
| BECchem - Chemische Oberflächenbehandlung [ ] BECnano - Nanobeschichtung [ ]   |  |  |  |
| **Lage des Padbilds**  | Auswahlfeld |
| **Druckbildanordnung**  | Auswahlfeld |
| **Mehrfach-Nutzen**  | Auswahlfeld |
| **Ansicht der Daten von der Rakelseite** Auswahlfeld |
|  |
| **Pads** | **verkleinern:** |  |  |  Fläche: | Eingabe | % - |  umlaufend: | Eingabe | µm - |
|  | **vergrößern:** |  |  |  | Eingabe | % + |  | Eingabe | µm + |
| **Passermarken** Auswahlfeld |
| **Schablonenbeschriftung** Zeile 1Zeile 2 Zeile 3**Barcode** [ ]  **2D-Code** [ ]  |
| **Versandarten (Laufzeiten innerhalb D)** Auswahlfeld |
| **Bemerkungen:** Eingabe |

 **Becktronic GmbH . Bahnhofstraße 12 . 57586 Weitefeld**

 **Telefon 02743 92040  Fax 02743 4398 E-Mail: info@becktronic.de**